**投标物资报价表**

招标人名称：中铁建物产科技有限公司西藏分公司

招标编号：15WCKJ-202507-014 包件号： GC 单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 区域 | 物资名称 | **物资特征描述** | 计量单位 | 数量 | **综合单价（含税）** | **含税合计（元）** | 备注 |
| A | Y | C=A\*Y |
| 1 | 普通区域 | 热轧H/T型钢（型钢Q355B） | 1.卖方负责采购供应钢结构工程的热轧H/T型钢加工制作所需的材料，按设计图尺寸单位理论重量7.85g/cm3进行吨计，不另增加任何重量；2.材料规格:Q355B B类板；3.型钢钢板品牌要求：宝钢、沙钢、福建三钢、鞍钢、马钢、舞钢、津西钢铁、湖南华菱、山东莱钢、日照钢铁4.单价包含材料费、材料料损耗及运输到指定加工厂等所有费用。 | 吨 | 600.00 |  |  |  |
| 2 | 普通区域 | 焊接H型钢（型钢Q355B） | 1.卖方负责采购供应钢结构工程的焊接H型钢加工制作所需的材料，按设计图尺寸单位理论重量7.85g/cm3进行吨计，不另增加任何重量；2.材料规格:Q355B B类板；3.型钢钢板品牌要求：宝钢、沙钢、福建三钢、鞍钢、马钢、舞钢、津西钢铁、湖南华菱、山东莱钢、日照钢铁4.单价包含材料费、材料料损耗及运输到指定加工厂等所有费用。 | 吨 | 500.00 |  |  |  |
| 3 | 普通区域 | 焊接十字异形柱（型钢Q355B） | 1.卖方负责采购供应钢结构工程的焊接十字异形柱加工制作所需的材料，按设计图尺寸单位理论重量7.85g/cm3进行吨计，不另增加任何重量；2.材料规格:Q355B B类板 ；3.型钢钢板品牌要求：宝钢、沙钢、福建三钢、鞍钢、马钢、舞钢、津西钢铁、湖南华菱、山东莱钢、日照钢铁4.单价包含材料费、材料料损耗及运输到指定加工厂等所有费用。 | 吨 | 10.00 |  |  |  |
| 4 | 普通区域 | 钢平台(含花纹平台板)（型钢Q235B） | 1.卖方负责采购供应钢结构工程的钢平台(含花纹平台板)加工制作所需的材料，按设计图尺寸单位理论重量7.85g/cm3进行吨计，不另增加任何重量；2.材料规格:Q235B B类板 ；3.型钢钢板品牌要求：宝钢、沙钢、福建三钢、鞍钢、马钢、舞钢、津西钢铁、湖南华菱、山东莱钢、日照钢铁4、单价包含材料费、材料料损耗及运输到指定加工厂等所有费用。 | 吨 | 150.00 |  |  |  |
| 5 | 普通区域 | 墙架/檩条/拉杆/屋架（不含H型钢）（Q235B） | 1.卖方负责采购供应钢结构工程的墙架/檩条/拉杆/屋架（不含H型钢）制作所需的所有材料，按设计图尺寸单位理论重量7.85g/cm3进行吨计，不另增加任何重量；2.材料规格:Q235B 3.型钢钢板品牌要求：宝钢、沙钢、福建三钢、鞍钢、马钢、舞钢、津西钢铁、湖南华菱、山东莱钢、日照钢铁4.单价包含材料费、材料料损耗及运输到指定加工厂等所有费用。 | 吨 | 100.00 |  |  |  |
| 6 | 普通区域 | 钢支撑等（型钢Q235B） | 1.卖方负责采购供应钢结构工程的钢支撑等制作所需的材料，按设计图尺寸单位理论重量7.85g/cm3进行吨计，不另增加任何重量；2.材料规格:Q235B ； 3.型钢钢板品牌要求：宝钢、沙钢、福建三钢、鞍钢、马钢、舞钢、津西钢铁、湖南华菱、山东莱钢、日照钢铁4.单价包含材料费、材料料损耗及运输到指定加工厂等所有费用。 | 吨 | 100.00 |  |  |  |
| 7 | 普通区域 | 直爬梯、栏杆、扶手（不含踏步、平台）Q235B | 1.卖方负责采购供应钢结构工程的直爬梯、栏杆、扶手（不含踏步、平台）加工制作所需的材料，按设计图尺寸单位理论重量7.85g/cm3进行吨计，不另增加任何重量；2.材料规格:Q235B；3.型钢钢板品牌要求：宝钢、沙钢、福建三钢、鞍钢、马钢、舞钢、津西钢铁、湖南华菱、山东莱钢、日照钢铁4.单价包含材料费、材料料损耗及运输到指定加工厂等所有费用。 | 吨 | 20.00 |  |  |  |
| 8 | 普通区域 | 钢楼梯、栏杆、扶手（不含踏步、平台）Q235B | 1.卖方负责采购供应钢结构工程的钢楼梯、栏杆、扶手（不含踏步、平台）加工制作所需的材料；2.材料规格:Q235B 3.型钢钢板品牌要求：宝钢、沙钢、福建三钢、鞍钢、马钢、舞钢、津西钢铁、湖南华菱、山东莱钢、日照钢铁4.单价包含材料费、材料料损耗及运输到指定加工厂等所有费用。 | 吨 | 20.00 |  |  |  |
| 9 | 普通区域 | 直爬梯、栏杆、扶手（不锈钢 钢梯、栏杆（不含踏步、平台） | 1.卖方负责采购供应钢结构工程的直爬梯、栏杆、扶手（不锈钢 钢梯、栏杆（不含踏步、平台）制作所需的材料，按设计图尺寸单位理论重量7.85g/cm3进行吨计，不另增加任何重量； 2.材料规格:不锈钢304； 3.型钢钢板品牌要求：宝钢、沙钢、福建三钢、鞍钢、马钢、舞钢、津西钢铁、湖南华菱、山东莱钢、日照钢铁4.单价包含材料费、材料料损耗及运输到指定加工厂等所有费用。 | 吨 | 2.00 |  |  |  |
| 10 | 普通区域 | 钢楼梯、栏杆、扶手（不锈钢 钢梯、栏杆（不含踏步、平台） | 1.卖方负责采购供应钢结构工程的热轧H/T型钢加工制作所需的材料，按设计图尺寸单位理论重量7.85g/cm3进行吨计，不另增加任何重量；2.材料规格:Q355B B类板；3.型钢钢板品牌要求：宝钢、沙钢、福建三钢、鞍钢、马钢、舞钢、津西钢铁、湖南华菱、山东莱钢、日照钢铁4.单价包含材料费、材料料损耗及运输到指定加工厂等所有费用。 | 吨 | 2.00 |  |  |  |
| 11 | 重腐蚀区域 | 热轧H/T型钢（型钢Q355B） | 1.卖方负责采购供应钢结构工程的热轧H/T型钢加工制作所需的材料；2.材料规格:Q355B B类板；3.型钢钢板品牌要求：宝钢、沙钢、福建三钢、鞍钢、马钢、舞钢、津西钢铁、湖南华菱、山东莱钢、日照钢铁4.单价包含材料费、材料料损耗及运输到指定加工厂等所有费用。 | 吨 | 600.00 |  |  |  |
| 12 | 重腐蚀区域 | 焊接H型钢（型钢Q355B） | 1.卖方负责采购供应钢结构工程的焊接H型钢加工制作所需的材料，按设计图尺寸单位理论重量7.85g/cm3进行吨计，不另增加任何重量；2.材料规格:Q355B B类板；3.型钢钢板品牌要求：宝钢、沙钢、福建三钢、鞍钢、马钢、舞钢、津西钢铁、湖南华菱、山东莱钢、日照钢铁4.单价包含材料费、材料料损耗及运输到指定加工厂等所有费用。 | 吨 | 400.00 |  |  |  |
| 13 | 重腐蚀区域 | 焊接十字异形柱（型钢Q355B） | 1.卖方负责采购供应钢结构工程的焊接十字异形柱加工制作所需的材料，按设计图尺寸单位理论重量7.85g/cm3进行吨计，不另增加任何重量；2.材料规格:Q355B B类板 ；3.型钢钢板品牌要求：宝钢、沙钢、福建三钢、鞍钢、马钢、舞钢、津西钢铁、湖南华菱、山东莱钢、日照钢铁4.单价包含材料费、材料料损耗及运输到指定加工厂等所有费用。 | 吨 | 10.00 |  |  |  |
| 14 | 重腐蚀区域 | 钢平台(含花纹平台板)（型钢Q235B） | 1.卖方负责采购供应钢结构工程的钢平台(含花纹平台板)加工制作所需的材料，按设计图尺寸单位理论重量7.85g/cm3进行吨计，不另增加任何重量；2.材料规格:Q235B B类板 ；3.型钢钢板品牌要求：宝钢、沙钢、福建三钢、鞍钢、马钢、舞钢、津西钢铁、湖南华菱、山东莱钢、日照钢铁4、单价包含材料费、材料料损耗及运输到指定加工厂等所有费用。 | 吨 | 150.00 |  |  |  |
| 15 | 重腐蚀区域 | 墙架/檩条/拉杆/屋架（不含H型钢）（Q235B） | 1.卖方负责采购供应钢结构工程的墙架/檩条/拉杆/屋架（不含H型钢）制作所需的所有材料，按设计图尺寸单位理论重量7.85g/cm3进行吨计，不另增加任何重量；2.材料规格:Q235B 3.型钢钢板品牌要求：宝钢、沙钢、福建三钢、鞍钢、马钢、舞钢、津西钢铁、湖南华菱、山东莱钢、日照钢铁4.单价包含材料费、材料料损耗及运输到指定加工厂等所有费用。 | 吨 | 100.00 |  |  |  |
| 16 | 重腐蚀区域 | 钢支撑等（型钢Q235B） | 1.卖方负责采购供应钢结构工程的钢支撑等制作所需的材料，按设计图尺寸单位理论重量7.85g/cm3进行吨计，不另增加任何重量；2.材料规格:Q235B ； 3.型钢钢板品牌要求：宝钢、沙钢、福建三钢、鞍钢、马钢、舞钢、津西钢铁、湖南华菱、山东莱钢、日照钢铁4.单价包含材料费、材料料损耗及运输到指定加工厂等所有费用。 | 吨 | 150.00 |  |  |  |
| 17 | 重腐蚀区域 | 直爬梯、栏杆、扶手（不含踏步、平台）Q235B | 1.卖方负责采购供应钢结构工程的直爬梯、栏杆、扶手（不含踏步、平台）加工制作所需的材料，按设计图尺寸单位理论重量7.85g/cm3进行吨计，不另增加任何重量；2.材料规格:Q235B；3.型钢钢板品牌要求：宝钢、沙钢、福建三钢、鞍钢、马钢、舞钢、津西钢铁、湖南华菱、山东莱钢、日照钢铁4.单价包含材料费、材料料损耗及运输到指定加工厂等所有费用。 | 吨 | 20.00 |  |  |  |
| 18 | 重腐蚀区域 | 钢楼梯、栏杆、扶手（不含踏步、平台）Q235B | 1.卖方负责采购供应钢结构工程的钢楼梯、栏杆、扶手（不含踏步、平台）加工制作所需的材料，按设计图尺寸单位理论重量7.85g/cm3进行吨计，不另增加任何重量；2.材料规格:Q235B 3.型钢钢板品牌要求：宝钢、沙钢、福建三钢、鞍钢、马钢、舞钢、津西钢铁、湖南华菱、山东莱钢、日照钢铁4.单价包含材料费、材料料损耗及运输到指定加工厂等所有费用。 | 吨 | 20.00 |  |  |  |
| 19 | 重腐蚀区域 | 直爬梯、栏杆、扶手（不锈钢 钢梯、栏杆（不含踏步、平台） | 1.卖方负责采购供应钢结构工程的直爬梯、栏杆、扶手（不锈钢 钢梯、栏杆（不含踏步、平台）制作所需的材料，按设计图尺寸单位理论重量7.85g/cm3进行吨计，不另增加任何重量； 2.材料规格:不锈钢304； 3.型钢钢板品牌要求：宝钢、沙钢、福建三钢、鞍钢、马钢、舞钢、津西钢铁、湖南华菱、山东莱钢、日照钢铁4.单价包含材料费、材料料损耗及运输到指定加工厂等所有费用。 | 吨 | 2.00 |  |  |  |
| 20 | 重腐蚀区域 | 钢楼梯、栏杆、扶手（不锈钢 钢梯、栏杆（不含踏步、平台） | 1.卖方负责采购供应钢结构工程的热轧H/T型钢加工制作所需的材料，按设计图尺寸单位理论重量7.85g/cm3进行吨计，不另增加任何重量；2.材料规格:Q355B B类板；3.型钢钢板品牌要求：宝钢、沙钢、福建三钢、鞍钢、马钢、舞钢、津西钢铁、湖南华菱、山东莱钢、日照钢铁4.单价包含材料费、材料料损耗及运输到指定加工厂等所有费用。 | 吨 | 2.00 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 2958 |  |  |  |

投标到站总价（人民币大写）： 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人或被授权代理人签字：

电话：

日期： 年 月 日